附件2
设备需求参数
	



眼底照相机
	▲1.视场角：≥50 度；
2.最小瞳孔直径：≤3.5mm；
▲3.采集像素：≥2000万像素；
4.瞳孔要求：免散瞳；
▲5.对焦模式：自动/手动；
6.屈光度调节范围：-15D~ +15D；
7.眼底照明方式：红外 LED；
8.显示屏：≥7 寸全触摸液晶屏；
9.数据传输形式：支持WiFi、USB传输；
10.工作距离:15mm±5mm。
▲11.数码采集形式：专业高清摄像头


	



数字式十二道心电图机
	1.导联：12导联；
2.内置热敏点阵打印机，支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告；
▲3.输入阻抗：≥110MΩ；
▲4.内部噪声：≤12.5 µVp-p，时间常数：≥8 s；
▲5.共模抑制比：≥120dB，耐极化电压：≥1000 mV；
6.支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形，可同屏显示12导同步心电波形布局；
▲7.采样率：≥50000 Hz，频率响应：0.01 Hz 至 540Hz；
8.液晶显示屏≥10英寸彩色触摸屏；
9.存储容量≥10000例，支持扩展存储及数据导出；
10.机身小巧，便于携带。
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